**综合楼电梯（5#、7#）采购钢丝绳的招标要求**

为满足综合楼电梯（5#、7#）正常使用需要，招标采购电梯钢丝绳，招标需求如下：

1. 资质要求：

1、具有中华人民共和国工商注册的独立法人（分公司投标的需同时提供总公司及分公司的营业执照，总公司的授权证明），有有效的营业执照（包含电梯维保、维修内容）；

2、具有电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）许可参数V≤6m/s或曳引驱动电梯安装、维修A2级以上相关资质；

3、 近三年来有类似的医院服务业绩；

☆ 4、 投标人需提供投标人或其总公司的三大体系认证证书（ISO 45001,ISO 9001,ISO 14001）。

**二、招标内容：**

1、本次项目内容是采购更换医院综合楼5#、7#电梯钢丝绳并提供相应的技术服务；

2、钢丝绳要求：8\*19S+IWRC（NF）-12-1570,总长度2400m；
3、需提供新换钢丝绳清洗服务(含材料、人工等相关费用);
4、 中标人必须与医院现有的电梯维保单位配合做好相关服务，不得以任何借口推诿扯皮影响医院电梯正常使用；

5、投标人可以自行前往现场进行勘察并合理报价；

6、医院电梯(5#、7#)相关信息：生产企业：蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司，型号：TE-GL（22层22站），产品名称：曳引驱动乘客电梯。

三、工期及质保期：

在不影响医院正常医疗秩序的前提下工期不得超过7天，提供的产品需提供3年免费质保。