## 移动终端设备PDA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **系统模块\功能** | **招标技术要求** |
| 1 | 处理器 | ≥八核2.0GHz高性能处理器 |
| 2 | 操作系统 | Android 9.0（中文版）/Android 10.0（GMS） |
| 3 | 存储器 | ≥64GB ROM+4GB RAM |
| 4 | 显示屏 | ≥5.5英寸，分辨率≥1440\*720像素 触控屏 工业级电容屏，支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式 |
| 5 | 摄像头 | 后置≥1300万像素，前置≥500万像素，支持PDAF，800mA闪光灯。 |
| 6 | 卡槽 | 三选二卡槽，支持双卡双待，nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡 +TF卡 扩展插槽 Micro SD卡（最高支持256GB） |
| 7 | ▲电池 | ≥ 5000mAh锂电池，3.8V供电，不可拆卸，Type-C充电器 ，支持10W快充 |
| 8 | 提示 | 振动提示/LED提示/音频提示 |
| 9 | ▲酒精擦拭/盐雾测试 | 提供酒精擦拭报告/盐雾测试报告 |
| 10 | 条码引擎 | 支持国际通用的一维条码与二维条码，扫描精度 ≥3.33mil，软解码引擎品牌需与所投设备品牌一致，并取得专利证书，条码阅读软件需取得相关软件著作权 |
| 11 | 性能 | 可经受多次1.5米水泥地面跌落 |
| 12 | ▲防护等级 | 达到IP68，并提供相关证书 |
| 13 | 定位/导航 | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS/GNSS |
| 14 | 网络制式 | 4G全网通，兼容移动、电信、联通 |
| 15 | WLAN | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac（2.4G+5G双频WIFI），支持Wi-Fi 5G PA放大 2.4G+5G双频Wi-Fi 器 |
| 16 | 蓝牙 | Bluetooth 5.0，支持BLE |
| 17 | ▲管理软件 | 配置与原厂同一品牌的单机版桌面管理工具，可限定使用内容及连接网络，为保障后期的维护，软件必须是出自PDA厂家，提供软件著作权证书 |
| 18 | 制造商证书 | 制造商企业取得ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书 |
| 19 | 安全证书 | 所投型号设备通过 3C、ROHS 认证 |
| 20 | 无线电证书 | 所投型号设备通过无线电发射设备型号核准证书 |
| 21 | 售后服务 | 需出具原厂售后服务承诺函 |
| 22 | 入网证书 | 需具备工信部入网证书 |