**高清腹腔镜镜头技术参数**

1. 高清腹腔镜镜头必须满足奥林巴斯CLV-190腹腔镜系统使用.
2. 具体参数如下：

|  |  |
| --- | --- |
|  | 30º腹腔镜1根 |
| 1 | 直径10mm，视角30度 |
| \*2 | 光学镜角分辨力≥6.7C/(°) |
| 3 | 超广角不失真、高透亮度、高效率光传导 |
| 4 | 镜面：蓝宝石镜面 |
| 5 | 消毒：高温高压、浸泡、气熏 |
| 6 | 磨砂外管处理，不反光 |
| \*7 | 导光纤维分三束排列，提供合适照明。 |
| \*8 | 非球面镜片，保证图像不失真。 |

1. 镜头质保≥1年以上.